運動遊戲器材管理檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合 | 待改進事項 |
| 一 般 性 要 點 | 1 | 選擇安全材質之遊戲器材。 |  |  |  |  |
| 2 | 適時指導遊戲器材之使用方法。 |  |  |  |  |
| 3 | 於適當地點公告遊戲方法及適用對象。 |  |  |  |  |
| 4 | 遊戲器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。 |  |  |  |  |
| 5 | 遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。 |  |  |  |  |
| 6 | 遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。 |  |  |  |  |
| 7 | 學校備有急救物品，並訂有送醫管道。 |  |  |  |  |
| 8 | 器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。 |  |  |  |  |
| 隧 道 | 1 | 焊接點牢固未鬆脫。 |  |  |  |  |
| 2 | 地椿穩固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
| 3 | 鋼架平穩未腐蝕。 |  |  |  |  |
| 蹺 蹺 板 | 1 | 兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。 |  |  |  |  |
| 2 | 木板未斷裂變形。 |  |  |  |  |
| 3 | 支架及栓扣牢固。 |  |  |  |  |
| 4 | 地樁穩固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
| 5 | 扶手不可鬆脫，且底部固定之部份無突出。 |  |  |  |  |
| 攀登架 | 1 | 地樁牢固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
| 2 | 鋼管焊接牢固未腐蝕。 |  |  |  |  |
| 平衡木 | 1 | 放置穩固。 |  |  |  |  |
| 2 | 支柱安全，無斷裂危險。 |  |  |  |  |
| 3 | 平衡木之正面平整。 |  |  |  |  |
| 輪 胎 | 1 | 輪胎裝置固定妥當。 |  |  |  |  |
| 2 | 輪胎表面平整無破損。 |  |  |  |  |
| 3 | 輪胎內槽不積水，也無髒亂之物。 |  |  |  |  |
| 迴轉地球 | 1 | 輪軸穩定。 |  |  |  |  |
| 2 | 鐵鏈、鋼管未銹損。 |  |  |  |  |
| 3 | 底台未破裂、鬆落。 |  |  |  |  |
| 4 | 有足夠潤滑劑，轉動無異聲。 |  |  |  |  |
| 鞦 韆 | 1 | 扶手處鍵孔未太大。 |  |  |  |  |
| 2 | 鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。 |  |  |  |  |
| 3 | 坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。 |  |  |  |  |
| 4 | 地面有保護墊或物。 |  |  |  |  |
| 滑 梯 | 1 | 著地處地面已做安全維護設施。 |  |  |  |  |
| 2 | 著地處與地面保持適當高度。 |  |  |  |  |
| 3 | 斜度以40。內為限。 |  |  |  |  |
| 4 | 爬梯梯階未破裂或鬆脫。 |  |  |  |  |
| 搖 椅 | 1 | 底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約40cm以上。 |  |  |  |  |
| 2 | 支架與座椅兩邊，有適當距離。 |  |  |  |  |
| 3 | 座椅附設安全帶。 |  |  |  |  |
| 4 | 座椅下之踏板，有適當距離。 |  |  |  |  |
| 5 | 結構未彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。 |  |  |  |  |
| 6 | 吊釣環扣未鬆開。 |  |  |  |  |
| 爬 杆 | 1 | 爬竿的結構完整。 |  |  |  |  |
| 2 | 爬竿的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。 |  |  |  |  |
| 3 | 爬竿下方鋪面材料且平坦。 |  |  |  |  |

　承辦人：　 組長：　 　主任：　 校長：